-Gravando BMP na Memória da Impressora
A impressora pode salvar 8 bitmaps. O usuário pode salvar 8 bitmaps unicolor na impressora, a largura do bitmap deve estar dentro de 384 pixels,
o tamanho de cada arquivo deve estar dentro de 48k. Os bitmaps não serão perdidos após a impressora estar desligada.

##############################################################################################
#--------------------------------PROCEDIMENTO DE DOWNLOAD------------------------------------#
##############################################################################################

Obs: Execute este procedimento através do CABO USB CONECTADO AO COMPUTADOR.

- Conecte a impressora através do cabo USB ao computador;

- Execute o aplicativo ZP80_ZP220_SetTools V0.5.exe; 
- No Campo BMP Downloading, o botão SELECT é usado para abrir o bmp que será salvo na impressora;
Se o tamanho for muito grande ou o bmp não for unicolor, haverá uma mensagem de falha aberta. 

- A ComboBox BMP POSITION serve para selecionar a posição na memória onde será salvo o BMP.

- O botão DOWNLOAD é usado para salvar o bmp selecionado na impressora. 
Se o bmp foi baixado com sucesso, haverá um sinal sonoro da impressora e haverá uma mensagem impressa para mostrar que o download do bmp foi bem-sucedido.
Também será exibido no aplicativo uma MSG "Download Suceed!"
